UNIVERSITE DE GRENOBLE

    Collège Doctoral
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010/2011

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE

 [ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thèse par le Doctorant
et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Thèses du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]

Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Doctorant.

DATE ET HEURE : 14h – 23 février 2011

Soutenance de M NGUYEN Tuong Lam pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité « Matériaux, Mécanique, Génie Civil, Electrochimie » intitulée : «Endommagement localisé dans les roches tendres – expérimentation par mesures de champs ».
Lieu : Amphi Craya - bâtiment A de l'ENSE3 (Site Bergès) 

Thèse préparée dans le laboratoire 3S-R et le laboratoire SYMME (politechnique de Savoie), sous la direction conjointe de M. Gioacchino Viggiani, M. Pierre Vaches et M. Stephen Hall.
RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Le travail de recherche que nous présentons dans cette thèse concerne, tout d’abord, une étude expérimentale sur le processus de fissuration sous compression uniaxiale d’échantillons de roche ayant des entailles rectilignes inclinées. Ensuite, nous présentons une étude de l’évolution de la localisation des déformations vers la rupture dans des échantillons ayant une géométrie particulière à encoches arrondies ; cette géométrie (inspirée par les travaux de Meuwissen et al. (1998) sur les métaux) favorise la localisation de la déformation de cisaillement en compression uniaxiale avant l’apparition de fissures. Notre étude expérimentale a été réalisée sur deux matériaux différents: une roche naturelle d’origine volcanique (le Tuf de Naples) et une « roche » artificielle (le CPIR09).  Nous utilisons dans cette thèse une combinaison de trois techniques de mesure de champs : (i) la corrélation d’images numériques (Digital Image Correlation, DIC) pour les mesures des champs cinématiques à la surface d’échantillons; (ii) l’enregistrement d’Emissions Acoustiques (EA) et la localisation des sources des EA, qui permettent de suivre l’endommagement dans un échantillon au cours du chargement; (iii) la tomographie à Rayons-X, avant et après chaque essai, afin de caractériser les défauts et les discontinuités préexistants dans le volume des éprouvettes et de mieux comprendre la fissuration dans le volume.

MEMBRES DU JURY
M. Claudio Scavia      
M. André Vervoort
M. Fabrice Morestin     
M. François Renard 
M. Jean Sulem    
M. Gioacchino Viggiani          
M. Pierre Vacher  
M. Stephen Hall                                             
                                                          	Politecnico di Torino
Katholieke Universiteit Leuven
INSA de Lyon
Université Joseph Fourier
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Université Joseph Fourier
Université de Savoie
CNRS	Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Directeur de thèse
Co-directeur de thèse
Co-directeur de thèse

	Fait à Grenoble, le  15 Février 2011